市场调研项目：

一、医用UPS电源系统：1套

1、UPS电源主机1台：工频纯在线三进三出，后备延时2小时，60KVA/48KW

2、胶体免维护蓄电池60节：12V150AH，配套定制的电池架

3、低压双电源切换箱：一台400A双电源切换开关，加装墙挂式配电箱和内装60个回路C20A漏电保护器和100A380V总开1个，再加100A三联开关1个。

4、配套线缆要求：≥200米，YJV22-0.6/1KV 4x70²十1x25²

5、负责安装连接至医院指定位置

二、洁净工作台：5台

1、数显式控制界面, 轻触键操作, 可实现多档调速。

2、可设置紫外灯预约开启和关闭, 可显示风机、紫外灯、过滤器累计运行时间。

3、工作台面采用一体成型的优质不锈钢, 耐腐蚀, 易清洁。

4、采用任意定位移门系统。

5、带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

6、预过滤器快速更换与清洗

7、照明和杀菌系统互锁功能，带备用插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。

8、空气洁净度ISO 5级, 100级（美联邦209E）

9、平均风速(m/s)≥0.3(可调)

10、沉降菌浓度≤0.5cfu/皿·0.5h

三、泌尿外科腔镜设备：1批

1、纤维膀胱镜（0度）+冷光源+显示器+图文系统：1套

（1）镜体直径：通常较细，一般在几毫米左右，能减少患者的不适感。

（2）工作长度：一般为几十厘米，适应不同患者的解剖结构。

（3）视角：常见视角有 0°，可满足不同观察需求。

（4）照明系统：采用先进的冷光源照明，确保视野明亮。

2、30度膀胱镜+镜鞘：1套

（1）镜体直径：通常较细，一般在几毫米左右，能减少患者的不适感。

（2）工作长度：一般为几十厘米，适应不同患者的解剖结构。

（3）视角：常见视角有 30°，可满足不同观察需求。

3、前列腺等离子电切镜+镜鞘F25.6、F24：1套

4、输尿管镜+镜鞘：1套

（1）镜视野度数≤12度；

（2）工作直径≤8/9.8Fr；

（3）工作长度≤430mm；

（4）工作通道≥5Fr；

（5）两边进出水口同镜身成90°；

（6）两边进出水阀中心相距≤35mm；

（7）进出水阀为可拆卸塑料水阀；

（8）尾端器械通道有内置密封圈机构；

（9）一体镜，镜身与镜鞘一体化；

（10）可134℃高温高压消毒。

5、膀胱镜检查床：1张

（1）尺寸：通常长度在1800mm至 2000mm左右，宽度在500mm至700mm之间，以适应不同体型的患者。

（2）承重能力：一般可承受150kg至200kg的重量，确保满足大多数患者的需求。

（3）调节范围：高度调节：可在一定范围内进行高度调整，通常为500mm至1000mm左右，方便医生操作和适应不同身高的医护人员。

（4）靠背角度调节：能够调节靠背角度，范围一般在0°至90°之间，以满足不同检查需求。腿板角度调节：腿板可进行角度调节，便于患者采取合适的体位。

（5）材质：床面通常采用高强度、抗菌、易清洁的材料，如不锈钢、工程塑料等，确保耐用性和卫生性。